**六里屯垃圾填埋场**

**场区堆体沉降观测服务**

比 选 文 件

**采 购 人**：北京市海淀区六里屯垃圾填埋场

2025年6月

**六里屯垃圾填埋场**

**场区堆体沉降观测服务项目比选文件**

1）建设地点：海淀区六里屯垃圾填埋场

2）项目介绍：对六里屯填埋场垃圾堆体沉降观测、平面点坐标测量工作。

3）工期：一年

4）委托内容：

主要测量任务：对垃圾堆体进行点位坐标测量、沉降观测等工作。测绘周期为一年，测量频次2次，其中每半年测量一次，并提交一次测量报告。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业项目 | 计量 | 工作量 | | 备注 |
| 单位 | 频次 | 数量 |  |
| 一、控制测量 |  |  |  |  |
| 1.1、GPS测量 | 个 | 1 | 4 |  |
| 1.2导线测量 | 公里 | 1 | 1 |  |
| 1.3高程测量 | 公里 | 1 | 1 |  |
| 二、变形测量 |  |  |  |  |
| 2.1、沉降测量 | 点次 | 4 | 60 |  |
| 2.2、坐标测量 | 点次 | 4 | 60 |  |

5）投资金额：8.1758万元 。

6）集中咨询、踏勘时间与地点：无

7）比选小组：由发包人自行组成，共5人。

8）比选内容：总分100分，详见附表，由比选小组根据提供资料进行认定及打分。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 评定分值 |
| 1 | 报价 | 25分 | 总计25分 | 0-25分 |
| 2 | 业绩 | 9分 | 每提供一个近三年相关业绩及合同复印件得3分，最多9分 | 0-9分 |
| 3 | 响应文件编制 | 3分 | 响应文件编制完善，双面打印，且页码与目录前后对应一致得2分；响应文件编制基本完善得1分；响应文件编制差，得0分。 | 0-3分 |
| 4 | 项目组织机构 | 3分 | 项目经理、技术负责人及其他主要管理人员：人员配合合理，专业齐全，得3分；人员情况配备一般，专业基本齐全,得2分；人员情况配备欠合理，专业人员不够齐全，得1分；人员情况配备不合理，得0分。 | 0-3分 |
| 5 | 咨询方案 | 20分 | 具有丰富施工经验，组织严密、周全、针对性强、重点和难点的相关内容突出、先进、可行。 | 0-20分 |
| 6 | 质量保证体系及措施 | 10分 | 体系完整，人员、设备完善，措施有力，目标明确 | 0-10分 |
| 7 | 咨询成果承诺 | 10分 | 意识强，措施完善、有力、可行 | 0-10分 |
| 8 | 进度计划及保证措施 | 10分 | 科学、完整、合理，措施有力 | 0-10分 |
| 9 | 质保服务措施 | 10分 | 措施得当、全面、承诺好 | 0-10分 |
| 合计得分 | | | | 100 |

9）、比选文件要求：

a.格式、装订等不做限制，目录由比选人自行编制，封面加盖公章及法人章。参加比选单位（以下简称参比单位）应准备比选文件2份。

b.比选文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由参比单位的法定代表人或经其正式授权的代表在比选文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由参比单位的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。

c.任何行间插字、涂改和增删，必须由比选文件签字人签字或盖章后才有效。

d.比选文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参比单位负责。

10)、密封要求：参比单位应将比选文件密封装在单独的信封中，封面加盖单位公章。

### 

### 附件 法定代表人授权书(格式)

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日签字生效,特此声明。  
  
  
法定代表人签字\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人签字\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：